***LEGENDS FOR CONDUITS CONDUIT SIZE***

|  |  |
| --- | --- |
| ***C1=2x1.5 BYM*** | ***¾”*** |
|  |  |
| ***C2=4x1.5 BYM*** | ***¾”*** |
|  |  |
| ***C3=6x1.5 BYM*** | ***¾”*** |
|  |  |
| ***C8=2x1.5 BYM +1.5 rm BYA ECC*** | ***¾”*** |
| ***C9=2x6 BYM +6 rm BYA ECC*** | ***1’1/4”*** |
|  |  |
| ***CQ=*** ***2x10 rm BYM+10 rm BYA ECC*** | ***2’*** |
| ***CR=*** ***2x16 rm BYM+16 rm BYA ECC*** | ***3’*** |